Author: Passtek.net

Dompte l’oscilloscope !

1—Axe vertical
AMPLIFICATION
Sélectionner la voie (CH1 –CH2)
AC—DC—Gnd
Combien de V par carreau ?
Type de sonde
Position sur l’écran

2—Axe horizontal
BASE DE TEMPS
Combien de seconde par carreau ?
Position sur l’écran

3—Déclenchement
TRIGGER
Quelle voie ?
Quelle tension de seuil ?
Front montant/descendant ?
Auto/Single...

MESURES
Choisir la voie (CH1—CH2)
Choisir la grandeur à mesurer

CURSEURS
Temps ou Tension ?
Positionner les 2 curseurs

Les posters de Passtek ! 30/04/2018