Author: Passtek.net

De Flowcode à la puce

Flowcode
Choisir la puce
- PICDEM : PIC puis 18F452
Choisir la bonne fréquence 4MHz
- Arduino : AVR puis Arduino R3...

ICD3—PICDEM
Compiler en .hex
Ouvrir MPLAB IPE
Choisir le device (le CPU)
Connecter
Ouvrir le fichier .hex
Programmer

Arduino
Fermer le fichier .fcx
Rouvrir le fichier .fcx via le drive perso
Choisir le bon port COM
Compiler vers la puce

ASSEMBLEUR
Réalisation d’un carillon
avec un PIC12F683

12F683
Alimentation : 2V - 5V
Horloge : 0—20 MHz
(interne : 125 kHz—8 MHz)
4 CAN 10 bits
1 comparateur
2 Timers
MLI (PWM) 10 bits
EEPROM 256 octets
2048 mots de programme

Les posters de Passtek ! 22/08/2018