Author: Passtek.net

Que la puissance soit avec toi !

1012	Téra	T
109	Giga	G
106	Méga	M
103	kilo	k
1	-	-
10-3	milli	m
10-6	micro	µ
10-9	nano	n
10-12	pico	p

100= 1

1 Go = 230 octets = 1024 Mo
1 Mo = 220 octets = 1024 ko
1 kilo-octet = 1 ko = 210 octets = 1024 octets
1 octet = 8 bits

10n = 10x……....x10 = 10……..0 n fois n zéros
101 = 10
100 = 1
10-n = 1/10n = 0,……..01
n zéros
10a x 10b = 10(a+b)
(10a)b = 10 (a x b)
10a/10b = 10(a-b)
1/10-n = 10n

Pièges :
1 km² = 1 km x 1 km = 1000 m x 1000 m = 106 m²
1 km3 = 109 m3
A savoir :
1 m3 = 1000 l (litres)
1 t = 1000 kg
1 ha (hectare) = 100 m x 100 m = 104 m²

Méthode :
Transformer les préfixes (G,k,m,µ…) en puissance de 10 avant de faire les calculs.

27	26	25	24	23	22	21	20
128	64	32	16	8	4	2	1

Les posters de Passtek ! 27/05/2018